	INFORMAZIONI GENERALI

	Impresa
	
	Campagna di rilevi alle emissioni
	Timbro Lab. di parte

	Ragione sociale:
	codice impresa:
	
	data dell'autocontrollo
	
	  Sigillo professionale del responsabile dell’autocontrollo
(in originale)
Sigillo professionale del responsabile dell’autocontrollo
(in originale)
Sigillo professionale del responsabile dell’autocontrollo
(in originale)



	Nominativo del Gestore (o del Referente)
	
	n. di giornate effettuate per il campionamento del camino
	
	

	Estremi autorizzativi 
	
	ora di inizio e fine delle operazioni nel/i giorno/i
	
	

	Aut. n.
	del
	
	tipo di autocontrollo (iniziale/periodico/unico)
	
	

	Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica:
	
	scadenza prossimo autocontrollo
	
	

	Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di emissione:


	
	Eventuali note
	

	
	
	
	

	Provenienza effluenti:


	
	
	

	
	
	
	data
	Firma

	
	
	Laboratori coinvolti 

	
	
	Laboratori che hanno effettuato i campionamenti:
	Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:

	Ente di controllo
	
	
	Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:

	Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti
	si □   no □
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo:
	
	
	

	
	
	Laboratori d'analisi
(se diversi da quelli che hanno effettuato i campionamenti):
	Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:

	
	
	
	

	
	
	
	Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:

	
	
	
	

	
	
	
	

	CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM)

	Criteri di campionamento
	Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione

	
	
	Punto di emissione
	Parametri fisici dell'emissione

	livello di emissione
	Costante
	□
	Variabile
	□
	
	altezza dal piano campagna [m]
	
	temperatura media [°C]
	

	andamento emissione
	Continuo
	□
	Discontinuo
	□
	
	altezza del punto di prelievo [m]
	
	umidità [%V]
	

	conduzione d'impianto
	Costante
	□
	Variabile
	□
	
	direzione allo sbocco (vert / orizz)
	
	ossigeno libero sul secco [%V]
	

	marcia impianto
	Continuo
	□
	Discontinuo
	□
	
	Diametro/lato x lato camino al punto di prelievo [m]
	
	velocità lineare [m/s]
	

	classe di emissione
	I
	□
	II
	□
	III
	□
	IV
	□
	sezione [m2]
	
	portata autorizzata [Nm3/h]
	

	numero di campionamenti
	≥3
	
	≥3per fase
	
	≥5
	
	≥3per fase
	
	N° bocchelli presenti nel piano di misura
	
	portata umida [m3/h]
	

	durata del campionamento
	≥30'
	
	≥30'
	
	≥30'
	
	durata fase
	
	pressione barometrica [hPa]
	portata norm. umida [Nm3/h]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tipo di impianto di abbattimento
	
	
	

	tipo di campionamento
	casuale
	
	casuale
	
	casuale
	
	durata fase
	
	
	
	portata norm. secca [Nm3/h]
	

	periodo di osservazione
	qualsiasi
	
	durata fase
	
	qualsiasi
	
	durata fase
	
	
	
	
	


ARPA PIEMONTE
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	Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1,  UNI EN 15259, 13284-1

	Composizione Gas:
	O2:      
	 
	% v/v
	 CO2:
	
	 %v/v
	Umidità
	
	% v/v

	Pressione Atmosferica:
	 Patm:
	
	mbar
	Cond.Meteocl.
	 

	Fattore di taratura Pitot:
	 
	 Tipo Pitot:
	S
	 Sezione prelievo :
	orizzontale
verticale
	

	
	
	
	L
	
	
	

	
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino:
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso:
	SI

SI
	NO

NO



Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

	Bocchello di misura n°…. : 
	Ora inizio misure:

	Affondamento (i) nr. :
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9..........12+4/m2
	Media <xi>
	Condizione

	cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	
	< 15°

	Flusso negativo locale
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	
	NO

	P [Pa]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T [°C]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	v [m/sec]


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rapporto
 v max/v min
	v maxi /v mini
 < 3:1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bocchello di misura n°…. : 
	Ora inizio misure:

	Affondamento (i) nr.:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9…….12 +4/m2
	Media <xi>
	Condizione

	cm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	
	< 15°

	Flusso negativo locale
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	SI
	NO
	
	NO

	P [Pa]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T [°C]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	v [m/sec]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rapporto
 v max/v min
	v max/v min 
< 3:1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE

	
	inquinante
1
	inquinante
2
	inquinante
3
	inquinante
4
	inquinante
5
	Tarature 
(qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)

	orario camp. o durata (min)
	metodo
	
	
	
	
	
	
	concentrazione dei singoli componenti presenti
	Derive strumentali misurate in campo 

	flusso di campionamento [l/min]
	
	
	
	
	
	
	inquinante
1
	
	

	Diametro interno ugello polveri (mm)
	
	
	

	
	
	
	inquinante
2
	
	

	Diametro filtro polveri (mm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tipologia filtro polveri
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati (1)
	
	
	
	
	
	
	inquinante
3
	
	

	data effettuazione ultima taratura
	
	
	
	
	
	
	inquinante
4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	inquinante
5
	
	

	metodica analitica
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Grafici di eventuali parametri con misure in continuo

	limite di rivelabilità
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	conc. prima prova (E1) *
	campionamenti
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	conc. seconda prova (E2) *
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	conc. terza prova (E3) *
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	conc. quarta prova (E4) *
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	conc. quinta prova (E5) *
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	livello di emissione medio (Ē) *
	analisi dei dati
	
	
	
	
	
	Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell’autocontrollo

	flusso di massa (Ē · Q) **
	
	
	
	
	
	
	

	deviazione standard (s)
	
	
	
	
	
	
	

	coeff. di variazione (s / Ē)
	
	
	
	
	
	
	

	livello emissivo (Ē + s)
	
	
	
	
	
	
	

	flusso di massa [Q · (Ē+s)] **
	
	
	
	
	
	
	

	concentrazione autorizzata
	
	
	
	
	
	
	

	flusso di massa autorizzato
	
	
	
	
	
	
	

	(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.
* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo   ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti


	INFORMAZIONI DA FORNIRSI A CURA DEL GESTORE DELL’IMPIANTO (2)

	DATI DELL’IMPRESA

	Ragione sociale
	Timbro dell’Impresa
Data



Firma del Gestore dell’impianto






	Nominativo del Gestore (o del Referente per l’autocontrollo)
	

	
	

	
	

	
	

	CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO

	Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc…)

	

	

	

	Carico di processo (% di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità)

	

	

	

	

	Altri camini autorizzati con medesimo atto e NON sottoposti a controllo (indicare denominazione e motivi del mancato campionamento)

	

	

	

	Eventuali note

	

	

	

	


(2) La compilazione di questo modulo può essere effettuata una volta sola per tutti i punti di emissione che afferiscono alla medesima linea produttiva.

